Lang{
"烧录工具",
"升级模式",
"文件(&F)",
"导入文件(&I)",
"导出文件(&O)",
"设置(&S)",
"参数设置",
"修改密码",
"视图(&V)",
"语言选择",
"COM窗口",
"工具(&T)",
"Spi Nor Flash离线镜像制作(&I)",
"Spi Nor Flash镜像回读(&S)",
"系统BIN文件回读(&B)",
"配置文件(&C)",
"帮助(&H)",
"关于Anyka Burn Tool (&A)",
"开始",
"设置",
"导入",
"导出",
"低格",
"状态",
"编号",
"进度",
"状态",
"时间",
"序列号",
"MAC地址",
"设备",
"当前连接:",
"可用连接:",
"烧录次数:",
"累计通过:",
"累计失败:",
"清除",
"烧录状态",
"USB设备:",
"U盘:",
"自动烧录",
"U盘烧录",
"在线制作镜像(只在设备0,并仅制作一次)",
"不绑定通道",
"U盘massboot",
"生产者",
"研发者",
"请输入用户名和密码:",
"用户名:",
"密码:",
"修改密码",
"用户:",
"旧密码:",
"新密码:",
"确认密码:",
"密码错误!",
"确认密码不一样",
"修改密码成功",
"准备就绪",
"磁盘升级准备就绪",
"开始烧录",
"开始设置RAM参数",
"设置RAM参数失败",
"开始设置寄存器",
"设置寄存器失败",
"获取寄存器失败",
"设置寄存器成功",
"开始初始化USB",
"初始化USB失败",
"烧录完成",
"开始测试RAM",
"测试RAM失败",
"开始下载producer",
"下载producer失败",
"下载producer后usb连接失败",
"下载producer等待超时",
"下载producer成功",
"分区信息为空",
"获取媒介数据信息失败",
"获取空闲块信息失败",
"开始创建分区",
"创建分区失败",
"构造媒介失败",
"开始测试",
"测试失败",
"开始获取Nandflash芯片id",
"获取Nandflash芯片id失败",
"开始设置Nandflash芯片参数",
"设置Nandflash芯片参数失败",
"烧录工具列表没有此参数",
"发送扩展参数出错或者BOOT分区大小有错",
"开始获取spiflash芯片id",
"获取spiflash芯片id失败",
"开始设置spiflash芯片参数",
"设置spiflash芯片参数失败",
"开始擦除",
"擦除失败",
"开始格式化",
"格式化失败",
"开始下载文件",
"下载文件失败",
"开始获取激活文件",
"获取激活文件失败",
"项目名称：",
"下载通道数：",
"平台类型：",
"载体烧录,用于没有usb接口的芯片",
"打开串口",
"串口数：",
"第一个串口号：",
"波特率：",
"配置命令行",
"地址：",
"数据：",
"烧录MAC地址",
"强制写入MAC地址",
"当前的MAC地址复位",
"起始地址(0x):",
"结束地址(0x):",
"烧录序列号",
"强制写入序列号",
"起始前缀(0x):",
"结束前缀(0x):",
"序列号:",
"烧录蓝牙地址",
"强制烧录蓝牙地址",
"蓝牙开始地址:",
"蓝牙结束地址:",
"浏览",
"Producer: ",
"boot: ",
"boot(37L): ",
"Bios: ",
"烧录文件到文件系统分区: ",
"烧录BIN文件:",
"烧录文件系统分区镜像:",
"烧录Spi Nor Flash镜像:",
"序号",
"是否比较",
"是",
"否",
"文件在PC路径",
"下载文件",
"下载目录",
"文件下载路径",
"起始地址",
"结束地址",
"备份起始位置",
"备份结束位置",
"盘符",
"链接地址",
"分区名",
"是否备份",
"是",
"否",
"bin区大小(MB)",
"芯片类型：",
"USB2.0",
"变频(pll)",
"读取激活文件",
"升级模式",
"CPU和DDR2频率",
"设置GPIO",
"存储介质",
"系统设置",
"导入...",
"导出...",
"  行:",
"  列:",
"支持USB Boot方式",
"Power_off GPIO:",
"BIOS运行地址:",
"文件系统保留区:",
"RAM类型:",
"大小(M):",
"Bank：",
"Row Length:",
"Col Address:",
"片选:",
"自定义",
"片选0",
"片选1",
"片选2",
"片选3",
"轮循所有",
"初始化USB",
"使用GPIO:",
"写寄存器",
"寄存器:",
"位:",
"格式化列表：",
"序号",
"分区标识",
"分区类型",
"只读标志",
"隐藏标志",
"介质类型",
"分区大小(K)",
"卷标名",
"文件系统保留区(block):",
"非文件系统保留区(M)：",
"Nandflash 列表:",
"SpiNandflash 列表:",
"SPI 列表:",
"开始下载Infineon模块程序",
"下载Infineon模块程序失败",
"设备同步成功",
"驱动目标设备失败",
"开始下载fls文件",
"开始下载eep文件",
"下载fls文件失败",
"下载eep文件失败",
"下载模式",
"只做AK下载",
"只做Infineon下载",
"二者都做",
"下载相关设置",
"波特率：",
"下载fls文件：",
"下载eep文件：",
"浏览",
"GPIO设置",
"GPIO设置失败",
"设置参数到producer失败",
"开始下载bin",
"下载bin失败",
"开始下载img",
"下载img失败",
"分区盘符与镜像的盘符不一致",
"开始下载boot",
"下载boot失败",
"开始写mac地址入安全区",
"写mac地址入安全区失败",
"开始写序列号地址入安全区",
"写序列号地址入安全区失败",
"开始下载变频小程序",
"下载变频小程序失败",
"下载变频小程序超时",
"下载变频小程序后usb连接失败",
"设置烧录模式",
"设置烧录模式失败",
"设置擦除模式",
"设置擦除模式失败",
"设置Nand参数",
"设置Nand参数失败",
"设置安全区",
"设置安全区失败",
"bin回读失败",
"获取坏块信息失败",
"读安全区中的mac地址",
"读安全区中的mac地址是无效的",
"读安全区中的序列号地址",
"读安全区中的序列号地址是无效的",
"烧录mac地址比较",
"烧录mac地址超出最大值",
"烧录序列号地址比较",
"烧录序列号地址超出最大值",
"设置保留区",
"设置保留区失败",
"创建分区表",
"创建分区表失败",
"终止烧录线程",
"终止烧录线程失败",
"请输入16进制的数字",
"MAC地址格式必须是00:00:00",
"MAC起始地址高位的字符长度少于8!!",
"MAC起始地址低位的字符长度少于8!!",
"MAC结束地址高位的字符长度少于8!!",
"MAC起始地址低位的字符长度少于8!!",
"字符串中有不是16进制的!!!!",
"MAC起始高位和结束地址的高位不相同!!",
"MAC起始低位大于结束地址的低位!!",
"序列号起始高位的字符长度少于32!!",
"序列号起始低位的字符长度少于6!!",
"序列号结束高位的字符长度少于10!!",
"序列号结束低位的字符长度少于6!!",
"序列号起始的高位与结束的高位不相同!!",
"序列号起始的低位大于结束的低位!!",
"当前的mac地址已复位成功，当前值等于开始的值!",
"当前的序列号已复位成功，当前值等于开始的值!",
"设置通道的地址",
"通道的地址错误",
"镜像制作",
"源文件夹:",
"目标文件夹:",
"浏览",
"浏览",
"镜像文件名:",
"总容量(MByte):",
"页大小(Byte):",
"扇区大小(Byte):",
"制作信息:",
"准备镜像制作..",
"正在进行镜像制作中...",
"创建",
"结束",
"镜像制作成功!!",
"镜像制作失败!!",
"正在获取文件夹信息!!",
"获取文件夹信息失败!!",
"总容量大小不够!!",
"配置信息出错!!",
"源文件夹是空的!",
"目标文件夹是空的!",
"镜像文件名是空的!",
"总容量大小是空的!",
"扇区大小是空的!",
"页大小是空的!",
"设置nand gpioce失败!",
"下载channel地址失败!",
"设置串口类型失败!",
"下载串口类型失败!",
"正在制作镜像!",
"镜像制作成功!",
"镜像制作失败!",
"完成镜像制作后清空选框!",
"程序正在进行中,是否要关闭？",
"输入校验字符串",
"文件导入成功!",
"文件导入失败!",
"请稍等...",
"文件导出成功!",
"文件导出失败!",
"低格将破坏之前的信息,确定要对设备进行格式化吗?",
"Spi Nor Flash 镜像",
"请选择FLASH型号：",
"型号：",
"没有可选择的spi型号",
"打开帮助文档失败",
"设备低格",
"确定",
"取消",
"分区的卷标名不能包含如下的9个字符",
"此mac地址是组播地址，请修改",
"此mac地址不能全是0",
"获取highID失败, produce版本是否太旧了",
"创建分区前统计所有的空闲块",
"个别通道的介质(nand/sd)容量不一致",
"检测每个通道的介质容量大小是否一样",
"bin回读完成",
"bin回读, 先进入massboot, 再按开始",
"spiflash回读完成",
"spiflash回读失败",
"spiflash回读, 先进入massboot, 再按开始",
"开始回读整个spiflash数据",
"读OTP区序列号",
"读OTP区序列号失败",
"写OTP区序列号",
"写OTP区序列号失败",
"OTP区序列号已存在",
"分区表没有此文件名",
"下镜像时获取分区大小出错",
"开始写环镜变量数据",
"写环境变量数据出错",
"分区名与BIN文件名不一致",
"下载SPI镜像文件失败",
"SPI镜像文件只能下载一个",
"SPI镜像文件下载",
"SPI镜像文件下载完成",
"烧录前先擦除(按分区表里的大小进行擦,此功能主是要可以按64K擦，以节省时间)",
"烧录过程不需要擦操作(此功能是为了全新的spi烧录时不需要擦，以节省时间)",
"名字超过最大值8",
"开始擦分区",
"擦分区失败",
"检查文件系统类型失败",
"开始获取蓝牙地址",
"蓝牙地址大于结束地址",
"蓝牙地址长度有错",
"蓝牙地址有错",
"写蓝牙地址出错",
"开始写蓝牙地址",
"擦的块数大于总块数",
"擦第0块",
"擦第0块失败",
"指定kernel分区位置",
"kernel分区位置(K):",
"微动开关(no vin_chg)",
"核对信息",
"UBoot镜像制作(&U)",
"Uboot 镜像",
"请选择FLASH型号：",
"偏移(0x)",
"大小(0x)",
"正在擦除所有分区",
"升级",
}
